**Changement des accessoires de couverture sur deux bâtiments de la résidence Port Magenta**

**Commune de Nouméa**

***Pièce n° 4 – Bordereau des Prix Unitaires***

**N° de marché : 20648/2023/Tranche 1/345-XX**

**Marché privé de Travaux – PPI 2023**

**Titulaires : Nom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° du prix** | **Désignation des ouvrages** | **Prix unitaire****(en chiffre)** |
| **3.1** | **Installation de chantier :** Cette prestation inclut tous les matériels propres au chantier, la mise en œuvre des produits et l’évacuation des déchets.Forfait : (montant en lettre) |  |
| **3.2** | **Etude d’exécution et plans d’atelier :**Cette prestation inclut la fourniture des plans de fabrication, de préfabrication ou d’atelier et les plans d’exécution. Ils incluent les détails spécifiques à l’entreprise, à ses propres matériaux mis en œuvre, aux plans d’ensemble liés à la fabrication et la pose, aux plans de ferrures, etc.Forfait : (montant en lettre) |  |
| **3.3** | **Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :** Cette prestation inclue la fourniture en fin de chantier du Dossier des Ouvrages Exécutés conforme aux prescriptions du présent CCTP et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (format et nombre d’exemplaires).Forfait : (montant en lettre) |  |
| **3.4** | **Dépose des gouttières**L’entreprise doit réaliser la dépose des gouttières et leur mise en décharge.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |
| **3.5** | **Dépose des bandes de rives et bandeaux d’égout**Sur avis de la Maîtrise d’œuvre, l’entreprise doit réaliser la dépose des bandes de rive et des bandeaux d’égout si leur état le nécessite.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |
| **3.6** | **Bandeaux d’égout**L’entreprise doit réaliser la fourniture et la pose des bandeaux bois en égout support des gouttières, qualité de finition et sans nœuds en essence Radiata de section identique à l’existant et traitées.Y compris toutes sujétions de finition, découpes, fournitures de quincaillerie et fixation sur les pièces porteuses.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |
| **3.7** | **Gouttières tôles**L’entreprise doit réaliser la fourniture et la pose de gouttières identique à l’existant. Le chéneau sera d’un seul tenant et tout assemblage devra être soigneusement traité par recouvrement de 50cm minimum, fixation par rivet aluminium étanche et étanchéité intérieure aux jonctions. L’entreprise assurera les dispositifs assurant la libre dilatation. Détail de fabrication et note de calculs à fournir avant réalisation pour avis et contrôle du Maître d’œuvre. Façonnage des naissances en tôle pour les DEP, crapaudines dans les naissances.Y compris toutes sujétions de dimensionnement, d’accessoires de fixation, de parfaites finitions et parfaites mises en œuvre et parfaites étanchéités.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.8** | **Bandes de rives**L’entreprise doit réaliser la fourniture et la pose des bandes de rive, qualité de finition et sans nœud en essence Radiata de section identique à l’existant et traitées.Y compris toutes sujétions de finitions, découpes, fournitures de quincaillerie et fixations sur les pièces porteuses.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |
| **3.9** | **Traitement des bandes de rives**L’entreprise devra traiter l’ensemble des bandes de rives. Décapage haute-pression et traitement avec peinture anti-UV ou équivalent (blanc de préférence).Y compris toutes sujétions de finitions, découpes, fournitures de quincaillerie et fixation sur les pièces porteuses.Mètre linéaire : (montant en lettre) |  |
| **3.10** | **Lignes de vie**L’entreprise réalisera la mise en place définitive de ligne de vie pour le travail en hauteur sur toiture. Cette mise en place respectera toutes les règles en vigueur.Forfait : (montant en lettre) |  |

Fait à Nouméa, le en un (1) exemplaire original

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L’Entrepreneur (1) :*** |  |  |

1. *Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Le Maître de l’Ouvrage :*** |  | Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation,Le Directeur Technique***Etienne VELUT*** |